北京市海淀医院服务器、LED屏、计算机等设备采购清单

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **台式计算机** | | | | | | | | | | | |
| **序号** | **设备名称** | **品牌及型号** | | | **规格** | **数量** | **单位** | **预算单价** | | | **预算总价** |
| **1** | **台式计算机** | **联想/惠普/戴尔** | | | **I3-10100/4G/1TB 硬盘/DVDRW/19寸/鼠标/键盘 新PS2防水键盘A/USB Calliope 黑色鼠标 /USB接口数量 6×USB3.0，2×USB2.0 /机箱类型 立卧式 /随机配件 远程管理平台** | **15** | **台** | **4,506.00** | | | **67,590.00** |
| **2** | **打印机** | **惠普/爱普生/联想** | | | **打印幅面 A4  色彩 黑白  打印速度（A4） 40 页/分钟  首页出纸时间 6.9秒  接口类型 1个高速USB 2.0端口；后侧有1个主机USB  打印分辨率 1200\*1200 dpi  字体 PCL6  打印介质 普通纸、厚纸、薄纸、彩纸、再生纸、卡片、证券纸、存档纸、信封  打印机内存 256 MB  供纸方式 自动  纸盒容量 50页多用途纸盒1、250页进纸盒2、1个可选550页纸盒、自动双面打印  硒鼓墨粉容量 1500页  硒鼓寿命 15000  双面打印 是  网络打印 是** | **1** | **台** | **3,699.00** | | | **3,699.00** |
| **3** | **小计：** |  | | |  |  |  |  | | | **71,289.00** |
| **显示设备** | | | | | | | | | | | |
| **序号** | **设备名称** | **品牌及型号** | | **规格** | | **数量** | **单位** | **预算单价** | | | **预算总价** |
| **1** | **显示设备** | **LG/三星/飞利浦** | | **屏幕尺寸 55寸  长宽比 16:9  分辨率3840\*2160  亮度 500cd  响应时间8ms  对比度1100:1  背光技术LED  接口类型 输入 数字 HDMI O(2), HDMI /HDCP2.2 DP O(1), DP /HDCP1.4 DVI-D O(1)模拟 RGB X音频输入 O(1), DVI外部控制 RS232C O(1) RJ45 O(1) 红外接收器 O(1) 像素传感器 O(1)USB(USB3.0) O(1)SD卡（SDHC/全尺寸） O(1)HDTV格式 HDMI : 720p, 1080i, 1080p, 2160p输出 数字（含HDCP) O(1), SST/DP1.2a音频输出 O(1)外置扬声器输出 O(左/右), 6 欧姆外部控制 "RS232C OUT串口输出" O(1)  接口数量 输入 数字 HDMI O(2), HDMI /HDCP2.2 DP O(1), DP /HDCP1.4 DVI-D O(1)模拟 RGB X音频输入 O(1), DVI外部控制 RS232C O(1) RJ45 O(1) 红外接收器 O(1) 像素传感器 O(1)USB(USB3.0) O(1)SD卡（SDHC/全尺寸） O(1)HDTV格式 HDMI : 720p, 1080i, 1080p, 2160p输出 数字（含HDCP) O(1), SST/DP1.2a音频输出 O(1)外置扬声器输出 O(左/右), 6 欧姆外部控制 "RS232C OUT串口输出" O(1)** | | **15** | **台** | **28,000.00** | | | **420,000.00** |
| **2** | **壁挂架** | **国产定制**  **55-70寸壁挂架** | | **适用于55-70寸产品** | | **15** | **个** | **800.00** | | | **12,000.00** |
| **3** | **小计：** |  | |  | |  |  |  | | | **432,000.00** |
| **服务器** | | | | | | | | | | | |
| **序号** | **设备名称** | **品牌及型号** | | **规格** | | **数量** | **单位** | | **预算单价** | | **预算总价** |
| **1** | **服务器** | **浪潮/联想/华为** | | **CPU型号 INTEL\_BRONZE-3104  CPU主频 1.7 GHz  CPU数量 1 个  CPU最大数量 2 个  内存类型 DDR4  内存容量 16 GB  内存最大容量 1024 GB  硬盘类型 SATA  硬盘转速 7200转  单硬盘容量 1024 GB  硬盘数量 1 个  磁盘控制器 支持 RAID 0、1  光驱类型 可选DVD  网卡类型 1000M  网卡数量 4  电源功率 550W  电源冗余 冗余  风扇冗余 冗余  操作系统 支持Windows Server 2008/2008R2/2012/2012 R2** | | **6** | **台** | | **37,000.00** | | **222,000.00** |
| **2** | **服务器** | **浪潮/联想/华为** | | **CPU型号 INTEL\_SILVER-4110\_XEON  CPU主频 2.1 GHz  CPU数量 1 个  CPU最大数量 2 个  内存类型 DDR4  内存容量 16 GB  内存最大容量 1024 GB  硬盘类型 SAS\SATA\SSD  硬盘转速 7200转\10000转\15000转  单硬盘容量 1024 GB  硬盘数量 1 个  磁盘控制器 支持 RAID 0、1  光驱类型无  网卡类型 1000M\*2  网卡数量 1  电源功率 550W  电源冗余 冗余  风扇冗余 冗余  操作系统 支持Windows 2012、Redhat Linux Enterprise 6、 SuSELinux Enterprise Server 11、 VMware 5.5等** | | **8** | **台** | | **46,800.00** | | **374,400.00** |
| **3** | **小计：** |  | |  | |  |  | |  | | **596,400.00** |
| **LED屏** | | | | | | | | | | | |
| **序号** | **设备名称** | | **品牌及型号** | **规格** | | **数量** | **单位** | | **预算单价** | **预算总价** | |
| **1** | **P1.875室内全彩屏** | **大元/广丰/尚奕** | | **表贴三合一LED；像素间距1.875mm；主屏显** | | **9.92** | **㎡** | | **41800** | **414,656.00** | |
| **2** | **P4** | **大元/广丰/尚奕** | | **显示尺寸：2.816m×1.92m模组尺寸：256mm\*128mm模组数：11\*15整屏分辨率：704点×480点；点间距：4mm；物理像素点：62500点/㎡；色源组成：红色&#43;绿色&#43;蓝色；寿命：≥10万小时；** | | **5.63** | **㎡** | | **6174** | **34,759.62** | |
| **3** | **P10** | **大元/广丰/尚奕** | | **显示尺寸：2.24m×1.28m模组尺寸320mm\*160mm点间距：10mm；物理像素点：10000点/㎡；色源组成：红色；寿命：≥10万小时；** | | **9.42** | **㎡** | | **7840** | **73,852.80** | |

注：以上品牌均为参考。